嘉环建审〔2026〕24号
嘉荫县乌云镇兴民种植农民专业合作社

扩建项目环境影响报告表的批复
嘉荫县乌云镇兴民种植农民专业合作社：

你单位报送的《嘉荫县乌云镇兴民种植农民专业合作社扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县乌云镇兴民种植农民专业合作社扩建项目

建设地点：伊春市嘉荫县乌云镇旧城村

建设单位：嘉荫县乌云镇兴民种植农民专业合作社

建设性质：扩建

环境影响评价机构：黑龙江沃伊环保科技有限公司

项目内容：新建一台600万kcal/h的燃生物质热风炉，配备一座烘干能力为500t/d的烘干塔及相关配套设施，本项目年烘干30天，年烘干玉米15000t。

总投资150万元，环保投资5万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废水

施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

2、废气

施工场地设置围挡，地面进行硬化，施工场地洒水抑尘，运输车辆采用苫布苫盖，防止扬尘对周围环境空气的影响。

3、噪声

用低噪声施工设备，禁止夜间施工，施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‑2025）。

4、固体废物
拆除旧设备交由有资质再生资源回收企业处置；建筑垃圾运送至指定处置场所；生活垃圾交由环卫部门统一处置。

（二）运营期

1、废水

企业生活污水依托厂区防渗旱厕收集，定期清掏堆肥处置，不得外排。做好旱厕防渗维护，防止土壤、地下水污染。

2、固体废物

原粮筛分泥沙杂质、烘干回收粉尘分类收集后外售综合利用；热风炉灰渣袋装密闭暂存灰渣库，外售做肥料综合利用；废布袋由设备厂家回收处置；不合格粮食外售周边农户。
3、废气

热风炉采用低氮燃烧技术，烟气经布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放；粮食仓库密闭，输送廊道封闭，装卸区域设置遮挡，采用封闭式清理筛；烘干塔排气口设置折流挡板 + 滤尘网，降低无组织粉尘排放；生物质燃料、灰渣均密闭储存堆放，减少堆场逸散粉尘。

4、噪声

优先选用低噪声设备；风机设置消声器，烘干塔、筛分机等设备安装减振垫，厂房墙体隔声降噪；定期开展厂界噪声监测。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局
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