嘉环建审〔2026〕27号
嘉荫县乌云镇康达种植养殖农民专业合作社

改扩建项目环境影响报告表的批复
嘉荫县乌云镇康达种植养殖农民专业合作社：

你单位报送的《嘉荫县乌云镇康达种植养殖农民专业合作社改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县乌云镇康达种植养殖农民专业合作社改扩建项目

建设地点：伊春市嘉荫县乌云镇河沿村

建设单位：嘉荫县乌云镇康达种植养殖农民专业合作社

建设性质：扩建

环境影响评价机构：黑龙江泽林环保科技有限公司

项目内容：新建一台600万kcal/h的燃生物质热风炉，配备一座烘干能力为500t/d的烘干塔及相关配套设施，本项目年烘干30天，年烘干玉米15000t。

总投资150万元，环保投资5万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废水

施工废水经沉淀池沉淀后回用洒水降尘；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不得外排。

2、废气

施工场地设置围挡，场地洒水抑尘，运输车辆密闭苫盖，进出车辆冲洗。

3、噪声

选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，夜间禁止施工，施工期噪声执行GB12523‑2025《建筑施工噪声排放标准》。

4、固体废物
建筑垃圾分类收集，运送至指定处置场所；生活垃圾集中收集交由当地环卫部门处置。

（二）运营期

1、废水

厂区生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，严禁外排渗漏；做好旱厕、库房地面防渗，防范土壤及地下水污染。

2、固体废物

热风炉灰渣、筛分泥沙杂质、回收粉尘、不合格粮食分类袋装，密闭库房暂存，外售综合利用；废布袋由设备厂家回收处置；各类固废分区存放，做好防雨、防风、防扬散措施；生活垃圾定点收集，交由属地环卫部门统一处置。

3、废气

热风炉采用低氮燃烧技术，烟气经布袋除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放；粮食仓库密闭，传送带封闭，装卸区设置遮挡；采用封闭式清理筛；烘干塔排气孔设置折流挡板；燃料库、灰渣库密闭储存。

4、噪声

选用低噪声设备，风机设置消声器，各类设备底座设置减振垫，依托厂房墙体隔声；合理管控作业时间，减少噪声对周边环境的影响。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局
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