嘉环建审〔2026〕31号
嘉荫县向阳乡羽发种植养殖家庭农场烘干塔

仓储库项目环境影响报告表的批复
嘉荫县向阳乡羽发种植养殖家庭农场：

你单位报送的《嘉荫县向阳乡羽发种植养殖家庭农场烘干塔仓储库项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查及专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县向阳乡羽发种植养殖家庭农场烘干塔仓储库项目

建设地点：伊春市嘉荫县向阳乡鳇鱼卧子村

建设单位：嘉荫县向阳乡羽发种植养殖家庭农场

建设性质：新建

环境影响评价机构：黑龙江泽林环保科技有限公司

项目内容：新建一台180万kcal/h的燃生物质热风炉，配备一座烘干能力为100t/d的烘干塔，一座原粮库，配套建设灰渣库、燃料库等辅助工程，项目年烘干玉米4000吨。

总投资150万元，环保投资10万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废水

施工场地设置施工废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后全部回用厂区洒水降尘，不得外排；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，严禁随意泼洒。

2、废气

施工场地设置围挡，作业区域地面硬化，定时洒水抑尘；建筑材料、建筑垃圾采取苫布遮盖；运输车辆出场前冲洗车轮，物料密闭苫盖运输，有效控制施工扬尘。 

3、噪声

选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业；做好运输车辆噪声管控，避免噪声扰民。

4、固体废物

施工人员生活垃圾袋装收集，交由当地市政部门统一处置；建筑垃圾分类收集，转运至指定处置场所；沉淀池污泥运至垃圾填埋场处置，各类固废不得随意丢弃、乱堆乱放。

（二）运营期

1、废水

厂区生活污水排入现有防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，严禁外排或渗漏。做好旱厕、库房地面防渗，防范土壤及地下水污染。

2、废气

热风炉采用低氮燃烧技术，烟气经布袋除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放。粮食仓库密闭，传送带封闭，装卸区设置遮挡。采用封闭式清理筛。烘干塔排气孔设置折流挡板。燃料库、灰渣库密闭储存。

3、噪声

选用低噪声设备，风机设置消声器，各类设备底座设置减振垫，依托厂房墙体隔声。合理管控作业时间，减少噪声对周边环境的影响。

4、固体废物

筛分泥沙杂质、回收粉尘、热风炉灰渣、不合格粮食分类收集、装袋暂存灰渣库，外售综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处理。废布袋由设备厂家上门检修回收带走。各类固废分区堆放，做好防雨、防风措施，建立台账。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。
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