嘉环建审〔2026〕28号
嘉荫县乌拉嘎镇小鱼河河道清淤整治工程

建设项目环境影响报告表的批复
嘉荫县乌拉嘎镇人民政府：

你单位报送的《嘉荫县乌拉嘎镇小鱼河河道清淤整治工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查，经专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：嘉荫县乌拉嘎镇小鱼河河道清淤整治工程

建设地点：嘉荫县乌拉嘎镇小鱼河

建设单位：嘉荫县乌拉嘎镇人民政府 

建设性质：新建

环境影响评价机构：哈尔滨驰文环保技术服务有限公司

项目内容：本项目对小鱼河10.038km河段开展河道清淤，清淤总面积9.7811万m²，平均清淤深度0.3m，同步开展河道护坡维修；设置1处临时排泥场，占地约12亩。

总投资38.78万元，环保投资10万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废水

设备清洗废水、排泥场沉清水、生活污水。清洗废水隔油沉淀后回用；排泥场沉清水经沉淀过滤后排入小鱼河；生活污水接入污水管网送污水处理厂处理。

2、废气

施工扬尘、机械尾气、淤泥恶臭。采取洒水抑尘、物料遮盖、密闭管道输泥、排泥场喷洒除臭剂，避开大风作业。

3、噪声

施工机械噪声。选用低噪设备，禁止夜间施工，合理布设施工点位。

4、固废

淤泥、弃土、建筑垃圾、油泥等。生活垃圾、建筑垃圾环卫清运；淤泥、弃土干化后土地综合利用；隔油池油泥委托资质单位处置，疑似危废淤泥开展鉴别。

 5、生态

临时占地扰动植被、水土流失、干扰动植物。剥离保护表土，完工后回填复绿；落实拦挡、苫盖等水土保持措施，严控施工范围。

（二）运营期

本项目无运营期，不产生各类污染物。项目实施后提升河道防洪排涝能力，清除淤积，改善河道水环境，促进水生态修复。
三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，确保各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报送至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。
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