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1.总则

1.1编制目的

水，作为最重要的自然资源，为流域的社会经济发展提供了条件，是人民生活和社会生产必需的基本资源之一。水资源的状况直接影响着社会经济的发展和人民生活水平的提高，是综合国力的有机组成部分。饮用水水源安全是饮水安全的关键和基础保障，是人类生存和社会经济发展的重要物质保障，是涉及国计民生的重大问题。随着我国社会经济快速发展和工业化进程加快，水质污染、水量衰竭、水污染源多样化、水源结构单一、应急监测系统不健全、管理体制存在弊端等成为一个全国性问题，加之频繁发生水源突发性污染事故，致使区域发展及国家安全受到严重威胁，不利于社会持续、稳定、和谐发展。因此开展饮用水水源环境风险评估，识别污染源和污染物风险，逐步建立制度化的饮用水水源环境风险管理体系，是水源水质安全的重要保障。开发利用水资源，实现水资源优化配置、合理使用、有效保护与安全供给，对于促进经济社会发展，提高人民生活水平，以及保障国家安全均具有重大的战略意义。优质、安全的饮用水的可靠供给是建设健康社会并促进其经济发展的基础。

为确保城市和农村供水安全，有效应对集中式地下水饮用水水源地突发环境事件，快速、有序、高效地排除污染物，最大程度降低突发环境事件对水源地水质影响，及时控制和消除突发环境事件造成的供水短缺和危害，指导水源地突发环境事件规范应对的各项工作，维护社会稳定和保障经济发展，根据国家、地方相关法律法规，结合嘉荫县水源地实际情况，特制定本预案。

1.2编制依据

（一）法律法规、规章、指导性文件 
1.《中华人民共和国生态环境法典》（中华人民共和国主席令第70号，2026年3月12日通过，2026.08.15施行）

2.《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第25号，2024修正）

3.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013修订）

4.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（(89)环管字第201号，2010修正）

5.《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011）

6.《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2014）

7.《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015）

8.《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号，2007）

9.《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令第53号，2016修正）

10.《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014）

11.《国家突发公共事件总体应急预案》（2005版本）

12.《国家安全生产事故灾难应急预案》（2006）

13.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

14.《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）

15.《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）

16.《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）

17.《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

18.《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号，2010）

19.《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号，2011）

20.《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号，2012）

21.《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号，2014）

22.《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，2015）

23.《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号，2018）

24.《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（生态环境部公告2018年第1号，2018）

25.《黑龙江省人民政府突发公共事件总体应急预案》（黑政发〔2005〕46号，2005）

26.《黑龙江省突发事件应急预案管理办法》（黑政办发〔2024〕12号，2024）

27.《伊春市人民政府突发事件总体应急预案》

28.《伊春市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件专项应急预案》（伊政办规[2026]7号）
（二）技术标准及规范 

1.《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014.34号）；

2.《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）； 

3.《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（2012.3）；    

4.《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（2018.3）； 

5.《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（2018.1）；    

6.《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；    

7.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

8.《地下水质量标准》（GB14848-2017）；

9.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 

10.《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）； 

11.《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；    

12.《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；    

1.3适用范围

本预案适用于嘉荫县朝阳镇饮用水水源保护区的地域范围（即启动水源地应急预案的范围），包括嘉荫县朝阳镇行政区域内水源地一、二级保护区内的地下水域和陆域。

1.4预案衔接

全面掌握和分析行政区域内水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备能力与应急处置能力。在全面调查和了解行政区域内水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地、面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。

当发生水源地突发环境污染事件时，与《嘉荫县突发环境事件应急预案》等预案同时启动，相互衔接。

嘉荫县朝阳镇水源地突发环境事件应急预案体系由省级、市级、县级和企事业单位水源地突发环境事件应急预案四大类组成。

（1）省级水源地突发环境事件应急预案

省级水源地突发环境事件应急预案体系包括《黑龙江省突发公共事件总体应急预案》和部门应急预案等，当省级预案启动时，本预案服从省级预案的要求。

（2）市级水源地突发环境事件应急预案

市级水源地突发环境事件应急预案体系包括《伊春市环境污染和生态破坏突发事件应急预案》、《伊春市集中式地表水水源地突发环境事件专项应急预案》和部门应急预案等。

（3）县级水源地突发环境事件应急预案

县级水源地突发环境事件应急预案是县区涉及水源地预防和处置突发环境事件的指导性文件，是县政府的一项专项应急预案。县级应急预案体系应包括县级突发环境事件应急预案、县级水源地突发环境事件应急预案及部门突发环境事件应急预案等。

突发事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，则适用并启动水源地应急预案。涉及朝阳镇水源地地域范围内有关单位应针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程，为主或配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

1.5工作原则

突发环境事件应对工作坚持以人为本、预防为主、统一领导、分级负责、属地为主、条块结合、部门联动、地域合作、资源共享、科学应对、公共透明、及时发布的原则。突发环境事件发生后，在县政府的统一领导下，朝阳镇政府有关部门立即自动按照职责分工和相关预案的规定开展应急响应工作。

核心思想：以确定性应对不确定性，化应急管理为常规管理，转危为安。

1.使应急管理有章可循。

2.有利于降低突发事件造成的损失。降低巨大的破坏性（含破坏威胁）、降低变化的不确定性（含信息不对称）、降低时间紧迫性（含资源有限性）。

3.能够为各类突发事件提供应急基础。

4.有利于应急协调与沟通。

5.有利于提高风险防范意识。

在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1.坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障群众健康，保护群众生命财产安全。

2.坚持统一领导、分类管理、分级响应的原则。接受政府生态环境部门的指导，应急处置中心的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3.坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

4.坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

5.坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

1.6定制应急预案背景

嘉荫县朝阳镇饮用水水源地已于2021年12月在嘉荫县人民政府完成备案，根据关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知环发〔2010〕113号，环境应急预案每三年至少修订一次，现嘉荫县生态环境局委托我单位编制嘉荫县朝阳镇饮用水水源地应急预案2025版，将于环境应急预案修订后将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案。

1.7应急组织指挥机构

县政府成立县突发环境事件应急指挥部（以下简称县应急指挥部），作为本县水源地突发环境事件指挥和协调机构，负责本县水源地突发环境事件的应急处置工作。县政府分管生态环境的县长任总指挥，伊春市嘉荫生态环境局局长任副总指挥。成员单位包括：县委宣传部、伊春市嘉荫生态环境局、县应急管理局、县农业农村局、县水务局、嘉荫县消防救援大队、县卫生健康局、县公安局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县气象局、县财政局、朝阳镇政府等部门。各相关部门按照各自职责做好水源地突发环境事件应急保障工作。

指挥部成员单位职责：

（1）县委宣传部：组织嘉荫县突发环境事件应急处置相关信息发布、报道及相关舆论引导工作；协调解决新闻发布和报道中出现的问题。

（2）伊春市嘉荫生态环境局：负责对突发环境事件的现场及周边污染源组织查处，排除环境污染事件；负责突发环境事件的应急监测及排除后的跟踪监测，提出消除污染物的处置建议；突发环境事件现场的调查、取证、立案、办案和污染事故案件上报的处理和反馈；督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

（3）县应急管理局：协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件；组织协调救灾物资的应急保障和救助工作，并协调处理灾区的善后工作。

（4）县水务局：负责协调水文部门提供水情、雨情信息，参与分析总结饮用水水源地突发环境事件应急处置工作。

（5）县农业农村局：协助生态环境部门处置因农业面源污染导致的水源地突发环境事件。

（6）嘉荫县消防救援大队：在处置火灾爆炸等事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体；负责调配消防车辆协助清理现场和向由于饮用水水源地污染造成的供水重点保障区域和缺水区域应急送水。

（7）县卫生健康局：联合县级水源地供水部门开展水质应急监测，集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生应急监督监测工作，确保应急期间居民饮水卫生安全；对发生突发环境事件造成的人员伤亡及时组织医疗急救。

（8）县公安局：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为；负责维护水源地应急抢险现场治安和交通秩序，打击阻挠水源地应急抢险的违法犯罪活动。

（9）县交通运输局：协助处置和调查交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

（10）县气象局：负责应急期间提供水源地周边气象信息。

（11）县财政局：负责保障本级水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

（12）朝阳镇政府：发生突发环境事件后，事发地政府、生态环境部门负责人应立即赶赴现场组织现场应急处置和救援工作。负责组织实施应急状态下河道内拦截坝、节制闸、分流沟等工程设施拦截或分流污染水体。负责水源地突发环境事件的先期处置，并在县环境应急指挥部的统一领导下，会同各相关部门做好事故现场处置工作。

1.8县环境应急办

县应急指挥部下设县突发环境事件应急办公室（以下简称县环境应急办），设在伊春市嘉荫生态环境局，伊春市嘉荫生态环境局局长兼任办公室主任。

县环境应急办的职责：

（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

1.9现场应急指挥部

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时或事件发生后，县应急指挥部根据事件发展态势及应急响应的工作需要设立现场应急指挥部，负责现场指挥工作。县应急指挥部根据不同突发环境事件情景，在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部。现场应急指挥部作为现场应急指挥机构，在县应急指挥部的领导下，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。现场应急指挥部的指挥长，由县应急指挥部总指挥指定。现场应急指挥部成员，由县应急指挥部各成员单位有关人员组成。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场应急指挥部的指挥。

现场应急指挥部主要职责：

执行县应急指挥部各项应急指令；

（2）研究判断事件性质及危害程度，制定现场应急救援方案并实施应急处置、控制、消除危害影响；

（3）向县应急指挥部报告现场应急响应和救援进展情况，为县应急指挥部决策提供实时信息和数据；

（4）向县应急指挥部提出现场应急结束的建议，经县应急指挥部同意后宣布现场应急结束。

1.10现场应急工作组

现场应急工作组包括：

（1）应急处置组：由朝阳镇政府组成，相关部门参与。

应急职责：负责污染源排查；负责组织制定应急处置方案；负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

（2）应急监测组:由伊春市嘉荫生态环境局、县卫生健康局、县农业农村局、县水务局、县自来水公司组成。

应急职责：负责制定应急监测方案；负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

（3）应急供水保障组：由县卫生健康局、县自来水公司等部门组成。

应急职责：负责制定应急供水保障方案；负责指导供水单位启动水质应急处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

（4）应急物资保障组：由朝阳镇政府、县应急管理局、县农业农村局、县水务局、伊春市嘉荫生态环境局等部门组成。

应急职责：负责制定应急物资保障方案；负责调配应急物资、协调运输车辆；负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

（5）应急专家组：由县环境应急办聘请水源地管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成。

应急职责：为饮用水水源地中长期环境保护规划、信息系统的建设与管理等方面提供意见和建议；对突发环境事件的发生和发展趋势、救灾方案、污染物的处置办法、灾害损失和恢复方案等进行研究、评估，并提出相关对策建议；参与突发环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。

（6）医疗救护和卫生防疫组：由县卫健局牵头，县区内医院、公共卫生专业机构等相关部门参与。

应急职责：组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助、指导和协助受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施和建议；统计死亡、中毒（或受伤）人数和住院治疗人数。

（7）警戒和治安组：由县公安局牵头，县住房和城乡建设局等相关部门参与。

应急职责：负责维护水源地应急抢险现场治安和交通秩序，打击阻挠水源地应急抢险的违法犯罪活动。加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强救灾物资存放点等重点地区治安管控；防止出现群体性事件，维护社会稳定；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇的行为。

（8）新闻宣传组：由县委宣传部牵头，伊春市嘉荫生态环境局、县农业农村局、县水务局等相关部门参与。

应急职责：负责统一协调全县集中式水源地突发环境事件宣传报道工作，把握全县的舆论导向，指导各新闻单位做好相关报道工作。
2.应急响应

2.1信息收集和研判

2.1.1信息收集

县应急指挥部有关成员单位和各相关部门要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析和风险评估工作。各相关部门按照各自职责收集和传递嘉荫县水源地突发环境事件（地域范围为水源地一、二级保护区范围内）的信息，并及时将相关信息通报县环境应急办。县应急指挥部根据事态发展，必要时及时组织专家研究，提出意见报县政府。

（1）伊春市嘉荫生态环境局、县农业农村局、县水务局负责水源地突发环境事件信息的监控和传递工作。

（2）县公安局、县交通运输局负责交通事故引发水源地突发环境事件信息的监控和传递工作。

（3）县应急管理局负责生产安全事故、自然灾害引发水源地突发环境事件信息的监控和传递工作。

（4）朝阳镇政府负责水源地保护的日常巡查和监管，做好突发环境事件信息的监控和传递工作。

（5）任何部门、单位或公民一旦发现水源地污染事故或接到污染事故报告后，应当立即拨打24小时值班电话2626120，通知县环境应急办值班室。

县政府不同部门之间应建立信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。信息来源包括但不仅限于以下途径：

（1）水源地所属行政区域的政府、伊春市嘉荫生态环境局、县农业农村局、县水务局、县卫生健康局等部门，可通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）生态环境部门可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过2626120热线、网络等途径获取突发环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；水务部门可通过对湖泊藻密度变化情况的观测，获取事件信息。

（3）通过县政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

（4）朝阳镇政府通过日常巡查、水质监测等日常监管渠道获取水质异常信息。

2.1.2信息研判和会商

县环境应急办负责信息核实和研判工作。通过日常监管渠道首次发现风险源或水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性；

（2）进一步收集信息，研判水质变化趋势；必要时，应根据预案情景和部门职责，及时通报有关部门共同开展信息收集工作；

（3）发现可能导致水源地突发环境事件的信息时，应及时将有关信息报告县应急指挥部。接到信息报告的县应急指挥部应立即组织有关部门及应急专家进行会商，对收集到的信息进行筛选、评估、分析，研判水质变化趋势，提出应对方案和建议，研究决定是否发布预警信息或启动应急预案；若判断可能对水源地水质造成影响，应根据水源地突发环境事件类型选择有直接关系的部门和单位立即成立现场应急指挥部。

2.2预警

2.2.1预警分级

依据水源地突发环境事件即将造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，由低到高划分为严重、特别严重二个预警级别，并依次采用橙色和红色来加以表示。

当突发环境事件排放的污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大、可能影响取水时，为红色预警。预警级别由应急专家组提出建议，县应急指挥部确定。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

2.2.2预警的启动条件

根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，橙色、红色预警的启动条件如下：

2.2.2.1橙色预警

下列情形可作为橙色预警启动条件。当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，启动橙色预警；

2.2.2.2红色预警

下列情形均可作为红色预警启动条件。

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

2.2.3发布预警和预警级别调整

2.2.3.1预警发布流程

县环境应急办研判可能发生突发环境事件时，应当及时向县应急指挥部提出预警信息的发布建议，同时通报同级相关部门和单位。

县级预警由县应急指挥部发布。

发布流程：橙色预警由副总指挥（县政府分管副县长）签发；红色预警由总指挥（县政府分管县长）签发。

2.2.3.2预警发布内容

预警信息发布内容主要包括事件类别、预警级别、可能影响范围、警示事项、应当采取的措施和发布机关等。
2.2.3.3预警发布渠道

预警信息发布可充分利用广播、电视、互联网、手机短信、微信、微博、警报器等手段和媒介，及时、准确地将预警信息传播给可能受影响的相关地区和人员。

县级预警信息可选择通过以下途径发布：

（1）通过已建立的县环境应急工作网络，以文件传真等方式向相关部门和朝阳镇政府发布预警信息。

（2）通过县政府或伊春市嘉荫生态环境局门户网站、微博、移动客户端等发布预警信息。

（3）提供应急预警的新闻稿，通过广播、电视、报纸和互联网等媒体发布预警信息。

（4）由县委宣传部按照有关规定组织协调电信运营企业发送红色预警信息。

2.2.3.4预警级别调整

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果和专家预警建议，适时调整预警级别并再次发布。

2.2.4预警行动

预警信息发布后，县政府和有关部门应视事件情况和可能产生的影响，采取以下预警行动。一般情况下，发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动包含但不仅限于以下内容：

（1）下达启动水源地应急预案的命令；

（2）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作；

（3）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水等准备；

（4）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息；

（5）开展应急监测或做好应急监测准备；

（6）做好事件信息上报和通报；

（7）调集所需应急物资和设备，做好应急保障；

（8）在危险区域设置提示或警告标志；

（9）必要时，及时通过媒体向公众发布信息；

（10）加强舆情监测、引导和应对工作；

2.2.5预警解除

当有事实证明不可能发生水源地突发环境事件或者判断危险已经解除的，由县应急指挥部宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

2.3信息报告与通报

2.3.1分级响应机制

根据突发环境事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。初判发生特别重大、重大突发环境事件，分别启动 Ⅰ 级、Ⅱ级应急响应，由事发地省级人民政府负责应对工作；初判发生较大突发环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由事发地设区的市级人民政府负责应对工作；初判发生一般突发环境事件，启动Ⅳ级应急响应，由事发地县级人民政府负责应对工作。

突发环境事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

2.3.2信息报告

发生集中式饮用水源突发污染事件后，县供水公司应立即向本级政府和上一级相关主管部门报告，并立即组织进行现场调查，同时应向本级宣传部门通报情况。紧急情况下，可越级上报。

本级政府接到报告后1小时内向上一级政府报告，抄送上一级集中式饮用水源突发污染事件应急指挥部。

信息报告和通报内容：应明确不同阶段信息报告和通报的内容及形式要求。按照不同的时间节点，水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

1.初报应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

2.续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

3.处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。信息报告内容应涵盖以下内容：

（1）事件发生的时间、地点、信息来源、事件性质，简要经过，初步判断事件原因。

（2）事件造成的危害程度，受影响的范围，伤亡情况，事件发展趋势。

（3）事件发生后采取的应急处置措施及事件控制情况。

（4）需要有关部门和单位协助抢救和处理的相关事宜及其他需上报的事项。通报的部门至少应包括环境保护、供水管理（住房城乡建设或水务）、卫生、水行政等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、交通（遇水上运输事故）、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、农业（遇大面积死鱼）等部门。

应急处理过程中，要及时续报进展情况。突发事件报告方式与内容参照本预案中相应内容执行。

信息通报：当发生特别重大、重大突发事件时，应将应急处置信息上报市政府应急指挥部及市生态环境局，及时按要求和权限发布信息。

发生跨界突发事件时，在上报市政府和市生态环境局启动应急响应的同时，由嘉荫县人民政府及时通报毗邻和可能受影响的城市政府有关突发事件情况，保持信息畅通，实现信息共享。

信息通报内容包括水环境监测数据，污染源信息，事故处置进展、开展联防联动以及要协调解决的问题等。

2.4事态研判

应急响应启动后，县应急指挥部应急行动包括以下几个方面：

（1）会同责任单位或责任人，收集现场第一手资料，现场踏勘，咨询专家，对事件性质、危害程度和发展态势作出恰当的判断。

（2）根据突发事件性质、波及范围、受影响人员分布、应急人力与物力等情况，组织专家制定科学的现场应急处置方案。

（3）紧急调用、协调应急救援所需的人员、物资、设备、设施、资金等，确保应急所需及时到位。

（4）对已污染的区域，根据污染性质立即采取相应措施，防止污染物扩散，消除或尽量减轻污染物对人群健康和环境的影响。

应明确信息收集的责任单位、信息来源、信息收集范围和途径。其中，信息收集范围应与水源地应急预案适用的地域范围保持一致。

2.5应急监测

伊春市嘉荫生态环境局负责组织实施水源地应急监测工作。水源地突发环境事件发生时，根据时间的严重性、紧急程度和可能波及的范围分级启动应急监测工作，查明污染物种类、污染程度、范围以及污染发展趋势，提出处理建议，为应急处置提供决策依据。

县卫生健康局、嘉荫县自来水公司负责组织供水水质的应急监测工作。判定水源地污染事件发生后对其供水质量的危害程度以及受影响的范围，向现场应急指挥部报告现场情况，提出处置建议。

2.5.1开展应急监测程序

应明确发布预警后，实施应急监测的具体部门。

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

2.5.2制定应急监测方案

应急监测方案应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。应急监测委托伊春市生态环境监控中心嘉荫分中心进行监测，联系电话13845897210。数据应随着数据的完善尽快上报。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。

监测范围。应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

监测布点和频次。以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口附近水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪监测。

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪监测。

现场采样。应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

监测项目。通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，有条件的地区可同时开展水生生物指标的监测，为后期损害评估提供第一手资料。

分析方法。具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

监测结果与数据报告。应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证。应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

2.6污染源排查与处置

2.6.1明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、农村居民点，调查污水处理设施运行、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、港口、码头、洗舱基地、运输船舶、油气管线、石油开采、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查采矿及选矿的工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶、危化品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

2.6.2切断污染源

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源，应明确负责实施切断污染源的部门、程序、方法及工作要点；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对水上船舶运输过程中发生的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

2.7应急处置

2.7.1制定现场处置方案

应明确不同事件情景下现场处置方案的制定程序、基本内容、责任单位和时限等具体要求。

现场处置方案包括但不限于以下内容：应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下：

（1）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，或利用上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

（2）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

2.7.2供水安全保障

发生突发环境事件时，水源地保护区主管部门立即切断水源供水，并第一时间安排备用水源的应急监测工作，监测结果显示备用水源满足供水水质要求，立即开启备用水源。

与供水单位通报联络，掌握供水单位的应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间、备用水源启动时间等。建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

2.8物资调集与应急设施启用

县政府及相关职能部门应根据不同类别的水源地突发环境事件加强本辖区内应急救援物资的生产、储存、调拨体系建设。

现场应急指挥部根据处置方案调集应急物资、应急装备并启用相应的应急设施。

县水源地突发环境事件应急物资主要来源于县环境应急物资储备库及部分企事业单位应急物资库，物资包括救生艇、吸油毡、吸油索、吸油拖揽、微普紧急泄漏处理液、除藻剂、防护服、椰壳活性炭、消油剂喷洒装置、液压推车、砧板、聚丙烯酰胺、明矾、石灰、漂白粉、焦亚硫酸钠、氢氧化钠、次氯酸钠、碳酸氢钠等。

2.9舆情监测与信息发布

启动本预案的突发事件信息，按照有关制度和程序规定，由事件处置主体单位提供信息通稿，经指挥部审定及授权后，县委宣传部按照等级和权限组织新闻发布会，或通过新闻媒体、官方微信、微博等平台，统一对外发布。水源地朝阳镇政府的信息发布，按照当地的信息发布办法执行，县委宣传部做好对朝阳镇政府信息发布的指导。任何单位和个人不得随意发布或散布未经核实或没有事实依据的信息和传言。

信息发布应当及时、准确、客观、全面，特别重大水源突发事件和重大水源突发事件的信息由嘉荫县应急指挥部报请县人民政府批准，授权发布，原则上要在24小时内组织召开第一次新闻发布会（出席新闻发布会的新闻发言人为县应急指挥部负责人或事件处置单位负责人）。因环境污染造成集中式饮用水源地取水中断的，由县应急指挥部按照有关制度和程序规定，组织起草审定中断水源的通告或公告，并组织媒体及时向公众发布。

后续信息内容应包括水污染的来源、污染的情况、采取的措施及预计污染持续时间等公众关心的问题。对于较为复杂的事件，可分阶段发布信息，先简要发布基本事实；对事件造成的直接经济损失数据，由事件处置主体单位提供权威资料，经指挥部审定后发布；对影响重大的突发事件处理结果，要及时慎重发布。县委宣传部要切实做好舆论引导和舆情分析工作，加强对相关信息的核实、审查和管理，把握舆论导向。

2.10响应终止

2.10.1应急终止的条件

符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

2.10.2应急终止的程序

应急终止遵循“谁启动、谁终止”原则，经有关专家分析论证，认为满足应急终止的条件时，由宣布启动应急响应的指挥部宣布应急响应终止，解除应急状态，各专业应急救援队伍解除应急状态。

应急终止后，应急指挥机构应根据县政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续，转入常态管理为止。

2.10.3应急终止后的行动

（1）县应急指挥部指导有关部门及突发事件责任单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（2）县应急指挥部成员单位负责编写突发事件相关总结报告，于应急事件终止后上报指挥部。

（3）应急过程评价。由县应急指挥部组织有关专家，会同事发地政府组织实施。

（4）根据实践经验，县应急指挥部组织对应急预案实施情况进行评估，并及时修订。

3.后期工作

3.1后期防控

3.1.1风险源应急防控

（1）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，以源头管控为目的，对可能影响水源地的主要风险源加强监控，全过程监控水源地风险物质产生至排放的各关键环节。

（2）针对水源地主要风险源，结合不同预案情景，设置或优化风险源应急防控工程，为应急响应提供支撑。经风险评估认定的重点防控固定源单位，应储备必要的应急物资，完善污染物拦截、导流、收集和处置的应急工程设施，防止污染物排向外环境。经风险评估认定的重点防控道路和桥梁，应设置导流槽、应急池等，拦截和收集污染物，防止污染扩散。经风险评估认定的重点防控化学品运输码头、水上交通事故高发地段以及油气管线等，有关单位应储备救援打捞、油毡吸附、围油栏、临时围堰等应急物资，拦截和收集污染物，防止污染扩散。

3.1.2连接水体的应急防控

（1）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，加强水源地风险预警监控，优化连接水体的预警断面布设和预警监控指标。预警断面设置，应采取风险源分类监控、风险源影响的快速警示、应急响应时间缓冲、经济技术可行等原则。结合风险源调查评估结果，一般可以考虑在连接水体的跨省（市）界断面、风险源汇入的下游水域（包括集中污水处理设施排污口、城市总排口、排污单位排污口、重点防控道路和桥梁、重点防控的化学品运输码头、主要支流入河口等下游水域）、距离取水口迁移时间的上游水域边界（按照当地应急响应时间考虑）以及水源地二级保护区边界等地点，设置预警断面。在常规监测、自动监测的基础上，根据流域污染特征，可以适当增加预警指标，采用生物毒性综合预警手段对重金属、有机污染物等有毒有害物质进行实时监控。

（2）结合水源地基础状况调查，设置或优化连接水体应急防控工程，为应急响应提供支撑。在连接水体的现有水利工程基础上，建设或提前规划拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟、蓄污湿地、前置库等工程设施。在重点防控道路、桥梁和危化品运输码头的临近水域，建设围堰等防护设施。

根据河道和水文条件，提前规划水流改道、迁移等工程设施。

3.1.3取水口的应急防控

（1）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，加强水源地取水口的自动监控。根据流域污染特征，可以适当增加监控指标。可采用生物毒性综合预警手段实现对重金属、有机污染物等有毒有害物质的实时监控。根据水源地特征，可以增加不同垂直深度的水质自动监控，为改变取水层位等应急措施提供依据。

（2）结合水源地基础状况调查和风险评估结果，设置取水口应急工程。

针对供排水格局交错、风险源分布较为密集的区域，实施取水口优化工程；

针对深水湖库型水源地，垂向布设多个取水口，预置改变取水层位的应急工程；

针对沿岸具备傍河取水条件的地域，预置傍河地下水井及取水设施，实施改变取水方式的应急工程等。建设调水沟渠应急工程，通过调水稀释措施，降低污染物浓度。

3.1.4二次污染物的产生和处置方法

在水源地突发事件（如化学品泄漏、污水排放、自然灾害等）的处理过程中，可能产生以下二次污染物：

化学污染物：如中和反应产生的沉淀物、氧化剂处理后的副产物（如氯代有机物）、吸附剂（如活性炭）携带的污染物。

物理污染物：如清理过程中产生的污染泥沙、残渣或废弃防护材料。

生物污染物：如微生物（细菌、藻类）在污染水体中过度繁殖产生的毒素或代谢产物。

 二次污染物的控制措施：

（1）源头控制

优化处理工艺：选择产生二次污染物少的处理方法（如优先使用生物降解技术而非化学氧化）。

剂量精准控制：避免过量投加药剂（如混凝剂、消毒剂），减少副产物生成。

隔离污染区域：使用围堰、吸附栏等防止污染物扩散，减少后续清理量。

（2）过程管理

实时监测：对处理过程中的水质、沉积物、空气进行监测，识别二次污染物（如挥发性有机物VOCs、重金属析出）。

分类收集：对污染废弃物（如吸附材料、污泥）分类存放，避免混合后发生反应。

3.1.5其他

（1）增加供水单位深度处理工艺。

（2）改变水源供给方式，如联网供水或供水车临时应急供水等。

3.2事件调查

对较大以上或其他认为需要调查的突发事件，由县应急指挥部会同有关部门负责调查处理，对事发企事业单位、参与应急救援单位和部门履职情况进行调查。发现违纪行为的，按照规定处理；涉嫌违法的，由相关部门依法处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

3.3损害评估

事故处置结束后，县应急指挥部应将事件发生的原因、经过、处理结果，形成评估报告报县政府和上级机关，并将评估结果向社会公布。负责实施行政处罚的职能部门应将事件处理情况书面报告上级主管部门，并做好事件归档工作。

4.应急保障

4.1通讯与信息保障

 应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

（1）县应急指挥部与黑龙江省生态环境厅、伊春市生态环境局、伊春市嘉荫县生态环境局等单位建立畅通的通信网络。

（2）县应急指挥部成员单位之间建立应急专线电话，县应急指挥部成员、县应急指挥部办公室人员的住宅电话和手机作为备用联系方式，移动电话必须保证24小时开机。县应急办传真机24小时开机，专人及时处理传真。

（3）县应急指挥部及办公室应急救援指挥机构以及现场应急指挥部建立专线通信联系，通过有线电话、移动电话等通信手段，保证通信联系畅通。

（4）现场应急指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。

4.2应急队伍保障

县级有关部门应建立多层次的应急保障队伍，县政府进一步加强公安消防等队伍处置突发环境事件的能力，同时依托环保专业处置企业等社会化力量，建立社会化的环境应急救援队伍。

加强应急队伍培训和演练。各成员单位应制订年度培训、演练计划，并认真组织实施；县应急指挥部组织全县演练，发现不足及时改进，不断提高各部门协同作战能力。

4.3应急资源保障

县应急指挥部各成员单位根据职责分工，组织做好环境应急物资紧急生产、储备调用、紧急配送工作并做好本单位应急物资的更新及养护，保障应急处置和后续环境恢复需要。应根据事件和演练经验，持续改进药剂、物资、装备的规范存放，提高应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

伊春市嘉荫生态环境局做好县级环境应急物资储备库物资储备、更新、调度和紧急配送等信息动态管理工作。朝阳镇政府及各成员单位要制定环境应急物资储备计划，强化环境应急物资储备，鼓励通过政府补贴、第三方服务等方式，建立符合实际的应急物资储备体系，提高突发环境事件救援能力。

伊春市嘉荫生态环境局应结合本辖区水源地环境风险特点，加强对当地环境应急物资生产、储存、更新、补充和紧急配送等信息的动态管理。加强对危险化学品、重金属、石油类的分析检测系统的建设，加强包括清污、除油、解毒、防酸碱、防腐蚀等试剂材料、快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等的储备。

4.4经费保障

应明确应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）来源、预算编制、审核、资金管理和使用办法。如将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

4.5其他保障

4.5.1物资、设备设施运输保障

县交通运输局根据应急指挥部的指令，负责保证应急处置状态下应急处置物资和设备设施的运输保障，应急交通工具优先安排、优先调度。

县应急管理局根据应急指挥部的指令，负责协助清理现场，调配消防车辆向供水保障区域应急送水。

4.5.2医疗卫生救助保障

县卫生健康局负责完善应急救护机制，储备医疗救治、检测检验等卫生应急物资。主要负责对供水单位的卫生监督；开展水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水的水质监测；对发生突发环境事件造成的人员伤亡及时组织医疗急救。

4.5.3治安和人员安全保障

发生突发环境事件时，县公安部门根据现场应急指挥部指令，依据相关规定实施治安维护工作，及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，采取有力措施防止不法人员趁乱抢劫、盗窃或哄抢财物，依法打击破坏社会秩序的行为，维护社会稳定。

县应急管理局根据现场应急指挥部的指令，组织协调受灾群众的安置和救助工作，并指导相关部门向群众分发救灾物资。

现场处置人员应根据事件特征，配置相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急处置程序。

4.5.4社会动员保障

县政府制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将水源地突发环境事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合水源地突发环境事件的应急处置。

5.附则

5.1名词术语

（1）饮用水水源地：指各级政府已经划定的一、二级地表饮用水水源保护区，以及没有划定保护区的具有集中式地表饮用水供水功能的取水点及其周边一定区域，区域范围参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）划分。

（2）饮用水水源管理部门：指各级政府赋予的具有集中式地表饮用水水源管理职责的部门。各地承担该项职责的部门不同，主要有生态环境、水利、城建、卫生等部门。

（3）风险源：包括固定源、流动源、面源。固定源是指排放有毒有害物质造成或可能造成水源水质恶化的一切工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线；流动源是指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具；面源是指有可能对水源地水质造成影响的没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水等。

（4）连接水体：指直接或间接连接风险源和水源地的水环境介质。

（5）环境风险：由生产、储存、流通、销售、使用、处置等过程中，通过环境介质传播的，能对水源地的水质和生态环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的因果条件。

（6）环境应急：针对可能发生或已发生的突发环境事件需要立即采取紧急行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态。

（7）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明污染物质的种类、浓度、污染范围、发展变化趋势及其可能的危害等情况而进行的环境监测。包括制定应急监测方案（确定监测范围、监测点位、监测项目、监测频次、监测方法）、采样与分析、监测结果与数据处理、监测过程质量控制、监测过程总结等。

（8）环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、 使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。
水源地典型风险源：

（9）危险化学品：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品

（10）奖励及责任追究：奖励：为了鼓励员工积极参与安全管理和行为，企业应设定明确的奖励标准。这些标准可以基于安全行为表现、事故率降低、安全知识培训等方面。标准要具体、可量化，并与员工个人和集体的安全表现相结合。

责任追究： 罚标准应与奖励标准相对应，可以基于员工安全违规行为、事故责任等方面进行设定。同时，标准要明确、具体，能够为员工提供明确的行为准则。

5.2预案解释权归属

本预案由嘉荫县人民政府负责解释。

5.3预案演练和修订

5.3.1应急预案演练

（1）应急预案演练

县应急指挥部应定期举行包括非点源事件等不同类型水源地突发环境事件的应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。

（2）演练目的

①使参加应急响应的各部门熟悉、掌握各自所在应急响应行动中的职责，加强各部门之间的协同能力。

②保证应急响应各有关环节快速、协调、有效地运作。

③考核各级应急响应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度。

④及时发现应急响应计划和应急响应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进和完善。

（3）演练规模

县应急指挥部应按照本预案，定期组织相关人员进行应急预案演练。演练规模可分为两种：

①全面、系统的演练，以检验整个应急响应系统各环节的有效性，每两年组织至少一次。

②针对应急响应系统某个环节进行演练，以进一步完善应急反应预案，也可增加应急响应人员熟悉应急反应行动的机会。

（4）演练记录和评价

县环境应急办应对演练情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后，县应急指挥部应对演练情况进行总结评估，并根据演练结果及时修订完善。评估的内容应包括：演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。
5.3.2应急预案修订

伊春市嘉荫生态环境局或者企业事业单位，应当按照有关法律法规和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

5.3.3应急预案培训

 每年组织对县应急指挥部成员及行动关键人员进行培训，主要目的是明确各自职责。培训主要通过举办培训班和分专业等方式。

（1）培训主要针对指挥中心应急管理人员，进行报警、疏散、营救、个人防护、危险识别、事故评价、减灾措施等内容的培训。

（2）培训科应组织职工进行《安全生产法》和应急预案的培训。进行上岗前培训和业务培训，提高工人自救互救能力。

（3）认真贯彻事故隐患排查管理制度，所有工作人员和医护人员要熟悉各种事故知识和应急预案，熟悉警报、避灾路线和救灾办法。

（4）组织开展应急宣传教育，提高相关方的应急意识，熟悉各类灾难下的应急救援程序及自救互救知识、相关避灾路线等，提高自救和避灾能力。

生态环境、应急部门应组织编制各类专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并组织实施。同时对应急培训进行总结。

内容应包括：①培训时间；②培训内容；③培训师资；④培训人员；⑤培训效果；⑥培训考核记录等。

5.3.4应急演练目标

确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定演习目标。

5.4预案实施日期

本预案自发布之日起实施。

6.附件

附件1：应急组织指挥机构和职责

附件2：应急工作组部门组成及职责

附件3：嘉荫县集中式饮用水水源地突发环境事件应急组织指挥体系框架图

附件4：不同类型突发环境事件现场应急指挥部及应急工作组组成

附件5：嘉荫县集中式饮用水水源地突发环境事件应急响应流程图

附件6：嘉荫县集中式饮用水水源地突发环境事件现场调查表及现场踏勘图

附件7：嘉荫县集中式饮用水水源地突发环境事件信息报送内容

附件8：适用于处理不同超标项目的推荐技术

附件9：水源地供水单位（自来水厂）情况一览表

附件10：嘉荫县集中式饮用水水源地突发环境事件应急物资一览表

附件11：嘉荫县集中式饮用水水源地突发环境事件应急结束宣布格式内容

附件1

应急组织指挥机构和职责
	应急组织指挥机构组成
	主要负责人

和联系电话
	日常

职位
	日常职责
	应急职责

	总指挥
	嘉荫县政府县长
	王东海
	嘉荫县县长
	（1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求；

（2）组织编制、修订和批准水源地应急预案；

（3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

（4）协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行上级人民政府及有关部门的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期工作。

	副总指挥
	分管环境保护工作的县长
	张传皓13845840956
	嘉荫县副县长
	（1）协助总指挥开展有关工作；

（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息；

（5）负责协调现场与场外应急处置工作；

（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；

（7）处置现场出现的紧急情况。

	环境

应急办
	伊春市嘉荫生态环境局
	姚永生13945885599


	生态环境局局长
	/
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

	成员

单位
	县委宣传部
	刘一璠18845810186
	县委宣传部副部长
	/
	（1）组织嘉荫县突发环境事件应急处置相关信息发布、报道及相关舆论引导工作；

（2）协调解决新闻发布和报道中出现的问题。

	成员

单位
	伊春市嘉荫生态环境局
	姚永生13945885599


	生态环境局局长
	（1）组织编制、修订水源地应急预案；

（2）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

（4）负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息；

（5）开展水源地污染防治的日常监督和管理。
	（1）负责对突发环境事件的现场及周边污染源组织查处，排除环境污染事件；

（2）负责突发环境事件的应急监测及排除后的跟踪监测，提出消除污染物的处置建议；

（3）突发环境事件现场的调查、取证、立案、办案和污染事故案件上报的处理和反馈；

（4）督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

	成员

单位
	县应急

管理局
	朱福全18249874777
	应急管理局局长
	依据法定职责开展工作。
	（1）协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件

（2）组织协调救灾物资的应急保障和救助工作，并协调处理灾区的善后工作。

	成员

单位
	县农业农村局（水务局）
	赵士军15246910777


	水水务局局长


	
	负责协调水文部门提供水情、雨情信息，参与分析总结饮用水水源地突发环境事件应急处置工作。

	成员

单位
	县农业

农村局
	王  音13796506060
	农业农村局局长
	/
	协助生态环境部门处置因农业面源导致的水源地突发环境事件。

	成员

单位
	嘉荫县消防救援大队
	孟祥伟18304582111


	消防救援大队队长
	/
	（1）在处置火灾爆炸等事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体；

（2）负责调配消防车辆协助清理现场和向由于饮用水水源地污染造成的供水重点保障区域和缺水区域应急送水。

	成员

单位
	县卫生健康局
	汪慧庆13304580798
	卫生健康局局长
	开展集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生监督工作，及时上报并通报相关水质异常信息。
	（1）集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生应急监督监测工作，确保应急期间居民饮水卫生安全；

（2）对发生突发环境事件造成的人员伤亡及时组织医疗急救。

	成员

单位
	县公安局
	霍金泽 18404586827
	公安局副局长
	/
	（1）查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为；

（2）负责维护水源地应急抢险现场治安和交通秩序，打击阻挠水源地应急抢险的违法犯罪活动。

	成员

单位
	县交通

运输局
	吴林江15645881680
	交通运输局局长
	负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施。
	协助处置和调查交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

	成员

单位
	县气象局
	董津瑞13845885099
	气象局局长
	及时上报、通报和发布暴雨等气象信息。
	负责应急期间提供水源地周边气象信息。

	成员

单位
	县财政局
	朱长岭18945892789


	财政局局长
	负责保障本级水源地突发环境事件应急经费（包括应急演练、应急物资储备、应急器材购置与维护、应急培训、抢险救援等经费）。
	负责保障本级水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

	成员

单位
	县公用事业服务中心
	费彪18904582123


	公用事业服务中心主任
	/
	做好由于突发环境事件造成供水应急期间节约用水的工作，协助做好工程抢险工作。

	成员

单位
	各乡镇政府
	乌云镇人民政府许骏涛13704589517

乌拉嘎镇人民政府  张  琦15904582107

保兴镇人民政府赵  龙15245876899

常胜乡人民政府苏  宇13845891302

向阳乡人民政府辛  鑫13846645688

沪嘉乡人民政府陈海龙 15145809000

红光乡人民政府姜  涛15094570063

青山乡人民政府李金珠15204581816
	各乡镇镇长

乡长环保负责人


	（1）负责水源地的工程建设、安全检查、日常维护、除险加固、更新改造等工作；负责水库调动运行和度汛、水情测报和信息自动化工作；负责工程安全生产管理和安全保卫工作以及管理范围内水资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常水事秩序；（2）及时上报并通报所辖水质监测站网的水源地水质异常信息。成立相应的领导机构、办事机构，按照属地管理为主的原则，做好本行政区域内一般突发环境事件应对工作。
	（1）发生突发环境事件后，事发地政府、生态环境部门负责人应立即赶赴现场组织现场应急处置和救援工作。

（2）负责组织实施应急状态下河道内拦截坝、节制闸、分流沟等工程设施拦截或分流污染水体。负责水源地突发环境事件的先期处置，并在县环境应急指挥部的统一领导下，会同各相关部门做好事故现场处置工作。


附件2

应急工作组部门组成及职责

	应急工作组组成
	主要负责人和联系电话
	日常职位和专业方向
	应
急
职
责

	应急处置组
	由所在乡镇政府负责，相关部门参与
	张传皓13845840956


	嘉荫县副县长
	（1）负责污染源排查；

（2）负责组织制定应急处置方案；

（3）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

	应急监测组
	由伊春市嘉荫生态环境局、县卫生健康局、县农业农村局（水务局）、县自来水公司组成
	于洋13845897210
	伊春市生态环境监控中心嘉荫分中心主任
	（1）负责制定应急监测方案；

（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

	应急供水保障组
	由县卫生健康局、县自来水公司等部门组成
	于志鑫18845822234
	自来水公司维修队队长
	（1）负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导供水单位启动水质应急处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

	应急物资保障组
	由所在乡镇政府、县应急管理局、县农业农村局（水务局）、伊春市嘉荫生态环境局等部门组成
	张传皓13845840956


	嘉荫县副县长
	（1）负责制定应急物资保障方案；

（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；

（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

	应急专家组
	由县环境应急办聘请水源地管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成
	耿志英13124587706
	环保高级工程师
	（1）为饮用水水源地中长期环境保护规划、信息系统的建设与管理等方面提供意见和建议；

（2）对突发环境事件的发生和发展趋势、救灾方案、污染物的处置办法、灾害损失和恢复方案等进行研究、评估，并提出相关对策建议；

（3）参与突发环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。

	医疗救护和卫生防疫组
	由县卫生健康局牵头，县区内医院公共卫生专业机构等相关部门参与
	汪慧庆

13304580798
	卫生健康局局长
	组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助、指导和协助受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施和建议；统计死亡、中毒（或受伤）人数和住院治疗人数。

	警戒和

治安组
	由县公安局牵头，县住房和城乡建设局等相关部门参与
	霍金泽 18404586827
	公安局副局长
	负责维护水源地应急抢险现场治安和交通秩序，打击阻挠水源地应急抢险的违法犯罪活动。加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强救灾物资存放点等重点地区治安管控；防止出现群体性事件，维护社会稳定；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇的行为。

	新闻宣传组
	由县委宣传部牵头，伊春市嘉荫生态环境局、县农业农村局（水务局）等相关部门参与
	刘一璠

18845810186
	宣传部副部长
	负责统一协调全市集中式水源地突发环境事件宣传报道工作，把握全区的舆论导向，指导各新闻单位做好相关报道工作。
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附件3：嘉萌县集中式饮用水水源地突发环境事件应急组织指挥体系框架图

附件4

不同类型突发环境事件现场

应急指挥部及应急工作组组成
一、固定源突发环境事件

现场应急指挥部及应急工作组（包括但不仅限于）构成：总指挥、副总指挥、县环境应急办、伊春市嘉荫生态环境局、县应急管理局、县农业农村局、县水务局、县公安局、县住房和城乡建设局、县委宣传部、县卫生健康局、朝阳镇政府、应急专家组等。

二、流动源突发环境事件

现场应急指挥部及应急工作组（包括但不仅限于）构成：总指挥、副总指挥、县环境应急办、伊春市嘉荫生态环境局、县应急管理局、县农业农村局、县水务局、县公安局、县交通运输局、县委宣传部、县卫生健康局、朝阳镇政府、应急专家组等。

三、非点源突发环境事件

现场应急指挥部及应急工作组（包括但不仅限于）构成：总指挥、副总指挥、县环境应急办、伊春市嘉荫生态环境局、县应急管理局、县农业农村局、县水务局、县委宣传部、县卫生健康局、朝阳镇政府、应急专家组等。

附件5

嘉荫县朝阳镇集中式饮用水水源地

突发环境事件应急响应流程图
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附件6

嘉荫县朝阳镇集中式饮用水水源地

突发环境事件现场调查表

                  调查时间：  年  月  日  时  分

	1、突发环境事件基本情况

	信息来源
	
	发生时间
	
	地点
	

	事件起因
	

	主要污染物

和数量
	

	污染程度

和范围
	

	人员受害

及救护情况
	

	环境敏感点

受影响情况(企业基本情况）
	

	是否及时启动

环境应急预案
	
	预计事件发展趋势
	

	2、事件可能级别
	特别重大口重大口较大口一般口

	（1）是否对饮用水源保护区造成或者可能造成影响：否口是口

	（2）是否涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群：否口是口

	（3）是否涉及重金属或者类金属污染：否口是口

	（4）是否因环境污染引发群体性事件，或者社会影响较大的：否口是口

	（5）是否有可能产生跨市、跨省或者跨国影响的：否口是口

	（6）其他情形：_______________

	3、信息报告情况
	（何时向何部门报告）

	4、监测情况
	（何时，何地取样，监测结果）

	5、已采取的措施

及效果
	

	6、下一步拟采取措施
	

	被调

查人
	
	职务
	
	联系

方式
	

	调查人
	
	单位
	


嘉荫县朝阳镇集中式饮用水水源地

突发环境事件现场踏勘图

	地  点
	

	周边环境状况和环境敏感点
	

	现场踏勘图：


填表人：

时  间：
附件7

嘉荫县朝阳镇集中式饮用水水源地

突发环境事件信息报送内容

	项  目
	内容

	现场信息
	报告时间；现场联系人、报告人及联系方式。

	事件基本信息
	事件类型、发生地点、发生时间、污染源、泄漏数量、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展。

	现场勘察情况
	1.饮用水源地状况：分布情况（离事发地距离）、供水范围（每日供水量、影响人口量）；
2.周边是否有居民点：离事发地距离；
3.水文、气象条件：流速、风速。

	现场监测情况
	监测报告、监测点位图（关键点位离事发地及敏感区域距离）

	应急处置措施
	政府和生态环境部门采取的措施


附件8

适用于处理不同超标项目的推荐技术
	超标项目
	推
荐
技
术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；
活性炭吸附；
化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；
混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；
离子交换法；
电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；
深度处理：臭氧-活性炭

	铁、锰
	锰砂；
化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；
深度处理：臭氧-活性炭

	挥发性

有机物
	活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、活性炭；
氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；
消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；
活性炭吸附（部分去除）

	藻类及

藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；
微滤法；
气浮法；
臭氧氧化法；
拦截与打捞法


附件9

县区、朝阳镇供水单位（自来水厂）情况一览表
	序号
	供水水源地
	名称
	地址
	联系人
	联系电话
	供水范围

	1
	朝阳镇水源地
	朝阳镇水源地
	嘉荫县朝阳镇
	许志国
	18182888899
	嘉荫县朝阳镇

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件10
嘉荫县朝阳镇集中式饮用水水源地

突发环境事件应急物资一览表
表1集中式地下水饮用水水源地突发环境事件应急物资一览表

	名称
	数量
	储存单位及地点
	联系人

	便携式工作灯
	10
	应急物资保障组
	张传皓13845840956



	汽油发电机
	2
	
	

	多功能升降照明灯
	1
	
	

	拖车式抽水泵站
	1
	
	

	雨衣
	10
	
	

	胶鞋
	10
	
	

	靴子
	5
	
	


表2嘉荫县环境应急物资储备库物资清单

	序号
	物资名称
	剩余

数量
	维护保养制度
	序号
	物资名称
	剩余

数量
	维护保养制度

	1
	编织袋
	700条
	定期检查更换
	13
	汽油发电机上用的灯
	2套
	定期检查更换

	2
	彩条布
	800平方米
	定期检查更换
	14
	投光灯
	10只
	定期检查更换

	3
	铁丝
	0.25吨
	定期保养
	15
	铁锹
	20把
	定期保养

	4
	无纺布
	925平方米
	定期检查更换
	16
	移动电站
	1台
	定期保养

	5
	橡皮舟
	2只
	定期保养
	17
	水带
	10袋
	定期检查更换

	6
	船外机
	2台
	定期保养
	18
	水泵
	10套
	定期保养

	7
	救生衣
	40件
	定期检查更换
	19
	防水橡套电缆
	50米
	定期保养

	8
	无人机
	1台
	定期保养
	20
	工作服
	10套
	定期检查更换

	9
	便携式工作灯
	10盏
	定期检查更换
	21
	雨衣
	10套
	定期检查更换

	10
	汽油发电机
	1台
	定期保养
	22
	胶鞋
	10双
	定期检查更换

	11
	多功能升降照明灯
	1台
	定期保养
	23
	靴子
	5双
	定期检查更换

	12
	拖车式抽水泵站
	1台
	定期保养
	
	
	
	


附件11
嘉荫县朝阳镇集中式饮用水水源地突发环境事件

应急结束宣布格式内容

经过嘉荫县人民政府和_____________专业（部门）的及时处理处置，发生在_  月___日的_________________________________（地方）饮用水水源地突发环境事件救援工作基本结束，现场基本恢复，现场应急指挥部撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。

嘉荫县人民政府

                              年   月   日










