嘉环建审〔2026〕32号
黑龙江省伊春市嘉荫县万邦水汇

休闲广场项目环境影响报告表的批复
嘉荫县亿邦物流有限公司：

你单位报送的《黑龙江省伊春市嘉荫县万邦水汇休闲广场项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查及专家组评审后，本项目的建设符合国家相关政策和产业结构调整方向，现将审批意见批复如下：

一、具体内容

项目名称：黑龙江省伊春市嘉荫县万邦水汇休闲广场项目

建设地点：黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇满洲龙路西侧

建设单位：嘉荫县亿邦物流有限公司

建设性质：新建

环境影响评价机构：黑龙江泽林环保科技有限公司

项目内容：项目位于黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇满洲龙路西侧，项目占地面积8498.80平方米，建筑面积2.26万平方米，主要产品为旅游康养+休闲服务，新建一台3.5MW燃生物质锅炉用于洗浴生产供热。

总投资5000万元，环保投资10万元。

二、项目污染防治措施

（一）建设期

1、废水

施工生产废水经沉淀池沉淀后回用施工；施工人员生活污水排入市政污水管网，不外排。

2、废气

采取施工现场硬质连续围挡、裸土及砂石料密目网全覆盖、定时洒水、移动雾炮降尘；出入口设置洗车平台，物料密闭遮盖，禁止露天焚烧建筑垃圾。 

3、噪声

选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业；做好运输车辆噪声管控，避免噪声扰民。

4、固体废物

建筑垃圾集中收集统一清运；施工人员生活垃圾交由环卫部门处理。
   （二）运营期

1、废水

锅炉排污水经沉淀处理，与生活污水、洗浴废水共同进入市政污水管网，排入嘉荫县污水处理厂。

2、废气

采用低氮燃烧技术 + 旋风除尘器 + 布袋除尘器；燃料密闭储存在封闭燃料库；锅炉房除渣作业洒水降尘，减少灰渣扬尘。

3、噪声

本项目选用低噪声设备，设备装设减振垫，风机进、出风口装设消声器，再通过房屋隔声等措施，限制噪声向外传播。

4、固体废物

锅炉灰渣袋装收集后外售综合利用；废布袋、废离子交换树脂均由设备厂家回收处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目管理

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，保证各配套环保设备正常运行。保证环境保护设施建设与主体工程建设 “三同时”。

项目竣工后，建设单位须按规定程序自行验收，相关文件报备至本地区生态环境部门备案，积极配合日后环境监管。严格执行生态保护措施，如发生重大变动，须重新审批。

伊春市嘉荫生态环境局

2026年11月10日


